# Inställningar för panoramabild

De tillgängliga inställningarna för panorama varierar beroende på det anslutna instrumentet.

Bildstorlek

Använd navigeringsknapparna i videoskärmen för att ändra graden av zoom.

Den sparade bilden är alltid samma som den videobild som visas på skärmen. Alla bildstorlekar är inte tillgängliga för alla grader av zoom.

Komprimering

Filstorleken blir större om bildkvaliteten är högre.

Fast exponering

Aktivera Låst exponering för att låsa exponeringen med de inställningar som användes när du tryckte på Start.

Rikta instrumentet mot den plats som definierar den kameraexponering som du vill ska användas för samtliga panoramabilder innan du trycker på Start.

Exponeringsinställningarna för kameran påverkar den exponering som används för att ta bilder/panoramabilder och video.För att komma till kamerainställningarna, trycker du på .När du kontrollerar exponeringsinställningarna bör du ser till att du användare en zoom-nivå som överensstämmer med den kamera som du har använt för att fånga panoramat.

Låst kontrast

Aktivera Låst kontrast för att justera den bästa kontrasten och vitbalansen för varje bild.

Rikta instrumentet mot den plats som ger den bästa kontrasten innan du trycker på Start.

Om det inte finns något område med hög kontrast (om du exempelvis vill rikta instrumentet mot en vit vägg med låg kontrast), rekommenderar Trimble att man avmarkerar kryssrutan Låst kontrast.

Inställningarna för Låst kontrast är beroende av inställningarna av Låst exponering. Trimble rekommenderar följande:

- Aktivera HDR, om den är tillgänglig, för att få bäst kontrast och jämn sammansättning mellan angränsande bilder och avmarkera kryssrutorna Låst exponering och Låst kontrast.
- Om HDR-funktionen inte finns tillgänglig:
  - Om man vill ha bra kontrast men sämre blandningseffekt av närliggande bilder, markera kryssrutan Fast exponering och avmarkera kryssrutan Låst kontrast.
  - Om man vill ha bra blandningseffekt men mindre kontrast ska båda kryssrutorna Fast exponering och Låst kontrast vara markerade.

Högt dynamiskt område (HDR)

Aktivera HDR-bilder för att få instrumentet att ta tre bilder istället för en, var och en med olika exponeringsinställningar.

Vid HDR-bildbehandling i Trimble Business Center, kombineras de tre bilderna för att skapa en sammansatt bild som har högre tonintervall vilket ger större detaljrikedom än någon av de individuella bilderna.

För att få bästa resultat rekommenderar Trimble att kryssrutorna Låst exponering och Låst kontrast är avmarkerade när HDR är aktiverat.

Bildöverlappning

Ange det värde som bilderna ska överlappa. Ett högre överlappningsområde innebär fler kontrollpunkter.