# Exportera filformat

Data kan exporteras om maskinläsbara filer för användning i andra program, eller som rapporter som människor kan läsa i Word eller HTML-format.

Använd dessa filer för att kontrollera data i fältet eller för att skapa rapporter som du kan överföra från fältet till kunden eller kontoret för ytterligare behandling med kontorsprogramvaran.

Fördefinierade filformat

De fördefinierade exportformaten för export som är tillgängliga i kontrollenheten inkluderar:

- Kontrollmätningsrapport
- CSV Global Lat.- long.-punkter
- CSV med attribut
- DXF
- ESRI Shape-filer
- GDM-område
- GDM-jobb
- Plan (lokala) koordinater
- Rapport över ISO-rundor
- JobXML

- LAS-punktmoln

  Alternativet för att exportera LAS-punktmoln är endast tillgängligt när programmet Trimble Access LAS Export är licensierat för kontrollenheten. Om du vill köpa en licens för alternativet LAS-export kontaktar du din återförsäljare av Trimble.

- Lokala plankoordinater
- Lokaliserare till CSV
- Lokaliserare till Excel
- M5-koordinater
- Utsättningsrapport för väg-linje-båge
- SC Exchange
- SDR33 DC
- Utsättningsrapport
- Rapport vid Ytinspektion
- Mätrapport
- Rapport för polygontågsjustering
- Rapport över polygontågens deltan
- Trimble DC v10.0
- Trimble DC v10.7
- Utility Survey DXF
- Volymberäkningsrapport

Kommaseparerade CSV- eller TXT-filer

Om alternativet kommaseparerad (*.CSV, *.TXT) väljs, kan du välja de punkter som ska exporteras och ange formatet för den data som tas emot. Fem fält visas: Punktnamn, Punktkod, Nordlig, Östligoch Höjd. Om beskrivningsfälten för ett jobb är aktiverade tillkommer ytterligare två fält att konfigurera. Välj Oanvänd, om du vill utesluta ett värde i den exporterade filen.

När du trycker på Godkänn, kommer du att kunna välja de punkter som du vill exportera.Se Välja punkter.

Plats för exportfilens mall

Fördefinierade filformat för export definieras med hjälp av definitionsfiler i XSLT-formatmallar (*.xsl). De ligger normalt i mappen Trimble Data\System Files.

De fördefinierade definitionerna för formatmallarna tillhandahålls på engelska. Översatta filer för formatmalla lagras normalt i mappen för respektive språk.

Mappens placering beror på kontrollenhetens operativsystem:

- Windows: C:\Program Files\Trimble\Generell Mätning\Languages\<language>
- Android: <Enhetsnamn>\Trimble Data\Languages\<language>

Ytterligare fördefinierade format finns för nedladdning

Formatmallar för export till andra format kan laddas ner från sidan Formatmallar i Hjälpportal för Trimble Access.

Kopiera de nedladdade formatmallarna till mappen C:\ProgramData\Trimble\Trimble Data\System Files på kontrollenheten.

Om du har mätt djup med hjälp av ett ekolod kan du även ladda ner följande formatmallar för att generera rapporter med tillämpade djup:

- Comma Delimited with elevation and depths.xsl
- Comma Delimited with depth applied.xsl

Se Skapa rapporter som inkluderar djup, för mer information.