# Att visa stationen och offset relativt till en referenslinje

Du kan för alla utsättningsmetoder välja en referenslinje där programmet visar stations- och offsetvärden för din aktuella position relativt till referenslinjen. Informationen sparas även i jobbet.

1. Tryck och håll på skärmen i plan- eller tvärsektionsvyn och sedan på Välj referenslinje.
2. Välj vägformatet.
3. Markera filen.I fältet Vägnamn visas det valda vägnamnet.
4. Tryck på Godkänn.
5. Vid utsättningen, dras en streckad linje från din aktuella position till den horisontella linjeföringen för referenslinjen.
6. Tryck och håller på skärmen i plan- eller tvärsektionsvyn och sedan på Välj referenslinje, för att sluta använda en referenslinje.Välj <Ingen> i listan över vägformat.