# Inmatningsmetod för skärningspunkt

När du lägger till respektive element i linjen, fyller du i de fält som krävs för den valda typen av element.

1. Definiera skärningspunkter.
2. Välj Kurvtyp. Om du väljer:
   - Cirkulär, anger du Radien och Bågens längd.
   - Övergång|Båge|Övergång, anger du Radien, Bågens längd, Övergångens längd in och Övergångens längd ut.
   - Övergång|Övergång, anger du Radien, Övergångens längd in och Övergångens längd ut.
   - Ingen, inga ytterligare värden krävs.
3. Tryck på Lagra.