# Poly linjer offset

Förskjutningar i linjegeometrier används huvudsakligen för horisontella kurvor i en järnvägstunnel för att säkerställa att ekipaget har fri höjd när rälsen vrids. Däremot kan det användas var som helst längs tunnelns utbredning förutsatt att det finns en giltig horisontell utbredning, vertikal utbredning och en tilldelad tvärsektion.

Följande bild visar hur man kan använda poly linje offset för att undvika att ekipaget kolliderar med tunnelkonstruktionen.

1 | Horisontell offset | 4 | Offset tunnel
2 | Vertikal offset | 5 | Given tunnel
3 | Ekipagekollision |  |

För att lägga till offset i en tunneldefinition, se Lägga till offset för en linje.