# Visa LandXML-vägar på kartan

Den horisontella linjeföringen för en LandXML-väg visas som en röd linje på kartan.

Om vägen inte visas på kartan, trycker du på för att öppna Lagerhantering och väljer fliken Kartfiler.Välj filen och gör sedan lämpliga lager synliga och valbara. Filen måste finnas i den aktuella projektmappen.

Tryck på linjegeometrin på kartan för att välja den. Den horisontella linjeföringen visas som en blå linje.

När du väljer en linjegeometri beror de tillgängliga åtgärderna på filformatet:

- För en LandXML-tvärsektionsväg, trycker du på:
  - Definiera för att definiera eller redigera vägen.
  - Granska för att granska vägen.
  - Utsättning för att sätta ut vägen.
- För en LandXML-väglinjeväg, trycker du på:
  - Redigera för att redigera vägen (vägen är redan fullständigt definierad när den exporteras från kontorsprogrammet).
  - Granska för att granska vägen.
  - Utsättning för att sätta ut vägen.

För att visa eller dölja vägar eller andra länkade filer på kartan, kan du trycka på för att öppna Lagerhantering och välja fliken Kartfiler.Tryck på en fil för att göra den synlig eller för att dölja den.Detta är användbart för att granska en väg relativt till relaterade sekundära vägar, särskilt i trafikplatser och korsningar.