# Skriva in en polylinje

Polylinjer är två eller flera linjer eller bågar som är sammankopplade.

1. Tryck på och välj Skriv in/Polylinjer.

   Eller, så kan du välja punkter, linjer, bågar eller andra polylinjer på kartan för att skapa en ny polylinje och sedan välja Skriv in polylinje i tryck och håll-menyn.

2. Ange Polylinjens namn.
3. Ange polylinjens Kod vid behov.
4. Ange Startstation och Stationsintervall.

5. För att ange de punktnamn som definierar polylinjen:

   Ange... | Till...
   --- | ---
   1, 3, 5 | Skapar en linje mellan punkterna 1 till 3 till 5
   1–10 | Skapar linjer mellan alla punkter från 1 till 10
   1, 3, 5-10 | Skapar en linje mellan punkterna 1 till 3, till 5, och 5 till 10
   1(2)3 | Skapar en båge mellan punkterna 1 och 3, till punkt 2
   1(2,L)3 | Skapar en båge som svänger åt vänster från startpunkten (1) till slutpunkten (3) med punkt 2 som mittpunkt. Riktningen (V eller H) definierar om bågen svänger åt vänster (moturs) eller höger (medurs) från startpunkten (1) till slutpunkten (3).

   1(100,L,S)3

   Skapar en lite båge med en radie på 100 som svänger åt vänster från startpunkten (1) till slutpunkt (3).

   Riktningen (V eller H) definierar om bågen svänger åt vänster (moturs) eller höger (medurs) från startpunkten (1) till slutpunkten (3).

   Storleken L (stor) eller S (liten) definierar bågens storlek.

6. Tryck på Lagra.