# Mäta punkter i Mätkoder

Använd stegen nedan för att möjliggöra snabb och effektiv registrering av flera punkter med Mätkoder:

1. Tryck på och välj Mätning/Mätkoder.
2. Starta mätningen, om du inte redan har gjort det. Ställ instrumentet i spårningsläge, om du gör en mätning med totalstation.
3. För att mäta den första punkten:

   1. Välj kodgruppen i listan och tryck på A-Z för att snabbt växla mellan gruppsidorna 1-26.

      Du kan inte använda genvägar med alfnumeriska tangenter om knappen Multikod längst ner i formuläret är aktiverad.

   2. Tryck på lämplig kodknapp för att påbörja mätningen av punkten.

      Du kan även välja kodknappar med hjälp av knappsatsen. Om knapplayouten har tre kolumner, kan du trycka på den numeriska knapp som motsvarar kodknappen, eller använda pilknapparna för att navigera till knappen och sedan trycka på Mellanslag.

      Om En tryckning för mätning inte är aktiverat, måste du dubbeltrycka på kodknappen för att påbörja mätningen.

   3. På skärmen Mät detaljerad punkt eller Mät punkt kan du mäta och lagra punkten.

      Tryck på Alternativ på skärmen Mät detaljerad punkt och avmarkera kryssrutan Visa före lagring eller tryck på Alternativ på skärmen Mät punkt och markera kryssrutan Lagra punkt automatiskt, för att ändra inställningarna för automatisk lagring.

      När mätningen är lagrad, visas formuläret för Mätkoder, redo för nästa mätning.

   4. To configure the software to start measuring the point as soon as you tap the code button in form, Tryck på Alternativ och markera kryssrutan Auto. mätning, för att konfigurera om programmet så att det börjar mäta punkten så snart du har tryck på kodknappen i formuläret Mätkoder.

4. Tryck på samma kodknapp igen eller tryck på Enter, för att mäta efterföljande punkter med samma kod.

   Om kodens funktionstyp är en linje eller polygon, kommer linjen eller polygonen att ritas på kartan när du mäter efterföljande punkter som använder samma funktionskod.

5. To measure points using a different code, Tryck på den kodknapp som krävs på skärmen Mätkoder, för att mäta punkter med en annan kod.

Tryck på och välj formuläret Mätning i listan Gå tillbaka till, gör dina ändringar, och tryck sedan på för att välja Mätkoder, för att ändra punktens namn eller mätmetoden under en mätning.